附件：

安全标识标牌报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项称** | **制作规格** | **规格** | | **单位** | **单价**  **（元）** |
| 长/m | 宽/m |
| 1 | 工程概况牌 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 2 | 管理人员名单及监督电话牌 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 3 | 安全生产牌 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 4 | 消防保卫牌 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 5 | 文明施工牌 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 6 | 施工现场平面图 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 7 | 安全标语 | 牛津布横幅上下穿绳子 | 8 | 1.2 | 条 |  |
| 8 | 安全标志标识 | 户外高精写真裱3mm雪弗板（PVC） | 1 | 1 | ㎡ |  |
| 9 | 安全质量环保举报公告牌 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 1.6 | 0.8 | 个 |  |
| 10 | 工程概况牌 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 11 | 管理人员名单及监督电话牌 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 12 | 安全生产牌 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 13 | 消防保卫牌 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 14 | 文明施工牌 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 15 | 环境管理制度牌 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 16 | 重大危险源公示牌 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 17 | 施工现场平面图 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 18 | 工点设计简介牌 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 19 | 工艺简介牌 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 20 | 网格化管理责任牌 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 21 | 班前安全讲话平台 | 背景板材质使用喷绘布， 周边外包框架，地面铺设草坪布 | 3.5 | 2 | 个 |  |
| 22 | 每日危险源公示牌 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 23 | 安全警示镜 | 立柱采用不锈钢钢管， 面板采用不锈钢板 | 2.2 | 1.2 | 个 |  |
| 24 | 班前安全讲话平台 | 背景板材质使用喷绘布， 周边外包框架，地面铺设草坪布 | 3.5 | 2 | 个 |  |
| 25 | 安全警示镜 | 立柱采用不锈钢钢管，面板采用不锈钢板 | 2.5 | 1.2 | 个 |  |
| 26 | 每日危险源公示牌 | 25镀锌方管焊接框架表面加厚高精喷绘布 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 27 | 工点设计简介牌 | 25镀锌方管焊接框架表面加厚高精喷绘布 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 28 | 工艺简介牌 | 25镀锌方管焊接框架表面加厚高精喷绘布 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 29 | 网格化管理责任牌 | 25镀锌方管焊接框架表面加厚高精喷绘布 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 30 | 工程概况牌 | 25镀锌方管焊接框架表面加厚高精喷绘布 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 31 | 管理人员名单及监督电话牌 | 25镀锌方管焊接框架表面加厚高精喷绘布 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 32 | 安全生产牌 | 25镀锌方管焊接框架表面加厚高精喷绘布 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 33 | 消防保卫牌 | 25镀锌方管焊接框架表面加厚高精喷绘布 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 34 | 文明施工牌 | 25镀锌方管焊接框架表面加厚高精喷绘布 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 35 | 环境管理制度牌 | 25镀锌方管焊接框架表面加厚高精喷绘布 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 36 | 重大危险源公示牌 | 25镀锌方管焊接框架表面加厚高精喷绘布 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 37 | 施工现场平面图 | 25镀锌方管焊接框架表面加厚高精喷绘布 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 38 | 特种作业人员信息公示栏 | 25镀锌方管焊接框架表面加厚高精喷绘布 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 39 | 安全管理制度、安全操作规程 | 25镀锌方管焊接框架表面加厚高精喷绘布 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 40 | 警告标志 | 户外高精写真裱3mm雪弗板（PVC） | 0.3 | 0.4 | 个 |  |
| 41 | 禁止标志 | 户外高精写真裱3mm雪弗板（PVC） | 0.3 | 0.4 | 个 |  |
| 42 | 指令标志 | 户外高精写真裱3mm雪弗板（PVC） | 0.3 | 0.4 | 个 |  |
| 43 | 提示标志 | 户外高精写真裱3mm雪弗板（PVC） | 0.4 | 0.25 | 个 |  |
| 44 | 安全标志、标识 | 户外高精写真裱3mm雪弗板（PVC） | 2.4 | 1.2 | 个 |  |
| 45 | 安全标志、标识 | 户外高精写真裱3mm雪弗板（PVC） | 2 | 1.2 | 个 |  |
| 46 | 信息公示 | 25镀锌方管焊接框架表面加厚高精喷绘布 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 47 | 安全管理制度、安全操作规程 | 25镀锌方管焊接框架表面加厚高精喷绘布 | 1 | 0.75 | 个 |  |
| 48 | 安全标志、标识 | 户外高精写真裱3mm雪弗板（PVC） | 5 | 0.5 | 个 |  |
| 49 | 安全标志、标识 | 户外高精写真裱3mm雪弗板（PVC） | 0.6 | 0.4 | 个 |  |
| 50 | 1km安全标志、标识 | 户外高精写真裱3mm雪弗板（PVC） | 0.6 | 0.4 | 个 |  |
| 51 | 1km反光警示条、反光警示贴 | / | 1000 | 0.08 | m |  |
| 52 | 灯箱 | / | 0.6 | 0.4 | 个 |  |
| 53 | 洞内限速牌 | 不锈钢管+彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 0.25圆 | 0.25圆 | 个 |  |
| 54 | 安全标志、标识 | 高清户外车贴，镀锌方管焊接，镀锌板，立柱 | 0.6 | 0.4 | 个 |  |
| 55 | 警戒线 | / | 100 | 0.08 | m |  |
| 56 | 安全标志、标识 | 可移动铝合金海报架 | 1.5 | 0.5 | 个 |  |
| 57 | 安全警戒标志 | 110圆管+警示牌 | / | / | 个 |  |
| 58 | 安全标志、标识 | 户外高精写真裱3mm雪弗板（PVC） | 1.5 | 0.5 | 个 |  |
| 59 | 反光警示条、反光警示贴 | / | 100 | 0.08 | m |  |
| 60 | 每个基础安全标志标识 | 户外高精写真裱3mm雪弗板（PVC） | 1.5 | 0.5 | 个 |  |
| 61 | 每层安全标志、标识 | 户外高精写真裱3mm雪弗板（PVC） | 1.5 | 0.5 | 个 |  |
| 62 | 每个安全通道、电梯防护棚标志标识 | 户外高精写真裱3mm雪弗板（PVC） | 6 | 1.5 | 个 |  |
| 63 | 每个人木工、小型机械棚标志标识 | 户外高精写真裱3mm雪弗板（PVC） | 6 | 1.5 | 个 |  |
| 64 | 钢筋加工、防尘降噪棚安全标志标识 | 户外高精写真裱3mm雪弗板（PVC） | 4 | 0.5 | 个 |  |
| 65 | 每个二级配电箱防护棚标识牌 | 户外高精写真裱3mm雪弗板（PVC） | 0.6 | 0.45 | 个 |  |
| 66 | 反光警示条、反光警示贴 | / | / | 0.08 | m |  |
| 67 | 安全标语 | 牛津布横幅上下穿绳子 | 8 | 1.2 | 条 |  |
| 68 | 安全质量环保举报公告牌 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 1.6 | 0.8 | 个 |  |
| 69 | 动火作业告知牌 | 不锈钢管+透明防雨罩，展板采用彩色喷绘+KT板覆亚膜防水材质 | 1.6 | 0.8 | 个 |  |
| 70 | 安全生产宣传展板 | 户外高精写真裱ABS板 | 2.5 | 2 | 个 |  |
| 71 | 安全操作规程牌 | 户外高精写真裱ABS板 | 0.3 | 0.4 | 个 |  |
| 72 | 一个电箱防护棚红白警示条 | 户外车贴裱KT板 | 1.6 | 0.2 | 块 |  |
| 73 | 一个二级电箱防护罩 | 钢结构造型+钢结构框架+不锈钢包边+烤漆 | 1.6 | 2.4 | 个 |  |
| 74 | 一个二级配电箱防护棚标识牌 | 户外车贴裱KT板 | 0.6 | 0.45 | 块 |  |
| 75 | 限高杆 | 110圆管+警示牌 | 10 | 5 | 套 |  |
| 76 | 三角彩旗 | 经编布 | 0.14 | 0.21 | m |  |
| 77 | 安全警戒带 | / | / | / | m |  |
| 78 | 警示柱 | 塑料 | / | / | 个 |  |
| 79 | 安全警示喷漆 | / | / | / | ㎡ |  |
| 80 | 反光膜 | / | / | / | ㎡ |  |
| 81 | 安全反光柱 | 110PVC圆管+晶彩格反光贴 | / | / | 个 |  |
| 82 | 安全生产宣传手册 | A5尺寸 | / | / | 本 |  |
| 83 | 安全生产宣传书籍 | A5尺寸 | / | / | 本 |  |
| 84 | 安全培训记录本 | A5尺寸 | / | / | 本 |  |
| 85 | 安全检查记录本 | A5尺寸 | / | / | 本 |  |

备注：1.以上报价含税费、设计费、制作安装费和期间迁改费用；2.广告制作商必须出具增值税专用发票，并对发票真实性负全责。